ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
по МДК.03.01. Организация работы и управление подразделением организации
[bookmark: _GoBack]23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно- транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)
формируемые компетенции: ОК, ПК: ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 06., ОК 07., ОК 09., ОК 10., ПК 3.1., ПК 3.2., ПК 3.3., ПК 3.4., ПК 3.5., ПК 3.6., ПК 3.7., ПК 3.8.
Вариант 1
Блок 1
Выберите один верный ответ (1 б.)
1. К экономическим показателям относятся:
а) срок и скорость доставки, сохранность грузов;
б) товар, реклама, условия платежа;
в) регулярность движения поездов;
г) затраты труда, затраты на обслуживание, расходы на содержание персонала;

2. Какой налог удерживается у физического лица из заработной платы:
а) налог на доходы физических лиц 13%;
б) налог на прибыль;
в) налог на имущество физических лиц;
г) транспортный налог;

3. Доплаты стимулирующего характера – это:
а) премии, вознаграждения;
б) путевка в санаторий;
в) заработок по тарифу;
г) сдельная заработная плата

4. Какие главные задачи решаются при организации труда работников:
а) рост заработной платы, экономия средств, укрепление дисциплины;
б) экономические, социальные, психофизические;
в) развитие творческой инициативы, сознательного отношения к труду;
г) нормативы режима работы оборудования;

5. В состав оборотных производственных фондов предприятия входят:
а) производственные запасы сырья, материалов, полуфабрикатов, покупных 
  изделий, запасных частей, топлива, незавершенное производство и расходы будущих  
  периодов
б) станки, агрегаты, приспособления, тара и стеллажи
в) готовая продукция, денежные средства в кассе и на расчетном счете предприятия
г) прибыль предприятия, заработная плата и амортизация

6. Средство измерения, которое позволяет получать информацию в форме, удобной для восприятия пользователем
	а) мера;
б) измерительный прибор;
в) измерительный преобразователь;
г) измерительная установка  

7. По метрологическому назначению контрольно-измерительные приборы:
а) эталонные ;
б)  рабочие;
в) эталонные и рабочие;
г) неработающие

8.Органы, осуществляющие поверку КИП:
а)  органы Государственной метрологической службы и аккредитованными субъектами;
б) аккредитованными субъектами;
в) ИТР предприятия, назначенный приказом руководителя;
г) ответ а) и б )

9. Последовательность поверки КИП: 
а) фиксируются нормируемые параметры для конкретного типа измерителей;
б) проверяется соответствие КИП метрологических и технических характеристик;
в) КИП проверяется экспериментально;
г) ответ а) и б)

10. Лицензиар – это:
а) специальное разрешение на осуществление конкретного вида деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, выданное лицензирующим органом юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю;
б) сторона лицензионного соглашения, предоставляющая другой стороне — лицензиату — право на использование объекта лицензии;
в) юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, получившие лицензию на осуществление конкретного вида деятельности;
г) процесс выдачи лицензии

11. Информация,  содержащаяся в документе, утверждённом Федеральным агентством по тех. регулированию и метрологии 
а) методика поверки КИП;
б) необходимое оборудование для поверки;
в) межповерочный интервал;
г) виды поверок и сроки их проведения;
д) всё выше перечисленное

12. Поверки КИП: 
а) первичная поверк;а
б) периодическая поверка;
в) смешанная поверка;
г) ответ а) и б)

13.  Первичная поверка КИП проводится:
а) регулярно, через установленный межповерочный интервал - на всех измерителях в процессе их эксплуатации и хранения;
б) при выпуске от производителя, после ремонта или при поставке по импорту;
в) по требованию органов метрологического надзора для проверки пригодности к применению или в рамках экспертизы ;
г) по требованию любого физического или юридического лица при наличии заявки

14. Отклонение результата измерения от действительного истинного значения измеряемой величины
а) погрешность;
б) достоверность;
в) единство ;
г) точность

15. Этапы процесса измерения:
а) проверка прибора, изучение методики измерения;
б) настройка прибора, процесс измерения;
в) измерение, расчет;
г) подготовка к измерению, процесс измерения, обработка результатов измерения

16. Эталоны, хранящиеся в Международном бюро мер и весов во Франции
а) точные;
б) международные;
в) государственные;
г) научные

Блок 2
Выберите один верный ответ (2 б.)
1. Нормативный документ, с помощью которого устанавливают  разряды  рабочих:
a) тарифно-квалификационный справочник; 
б) тарифная сетка;
в) перечень и характеристика работ;
г) тарификация работ в зависимости от сложности труда 

2. Средства производства, которые участвуют в производственном процессе один раз и полностью переносят свою стоимость на производимую продукцию :
а) основными средствами;
б) средствами производства;
в) оборотными средствами;
г) средствами труда

3. Показатель численности работников списочного состава на определенную дату с учетом принятых и выбывших за этот день работников :
а) явочная численность;
б) основная численность;
в) среднесписочный состав;
г) списочная численность

4.Установите соответствие между физическими величинами и единицами физических величин на основании системы СИ:
	1
	Масса
	а 
	м/с2

	2
	Термодинамическая температура
	б
	К

	3
	Время
	в
	кг

	4
	Ускорение
	г
	с



 5. Укажите соответствие между погрешностями  и их определениями:
	1
	Относительная погрешность
	а 
	Разность между измеренной величиной и истинным (действительным) значением этой величины

	2
	Абсолютная погрешность
	б
	Отношение абсолютной погрешности измерений к истинному (действительному) значению  этой величины

	3
	Приведенная погрешность
	в
	 Разность между погрешностью, возникающей при измерении непостоянной (переменной во времени) величины, и статической погрешностью (погрешностью значения измеряемой величины в определенный момент времени)

	4
	Динамическая погрешность
	г
	Отношение абсолютной погрешности  к нормирующему значению измеряемой физической величины



 6. Установите соответствие между видом измерения и соответствующим ему определением:
	1
	Прямое
	а 
	Измерение, при котором измеряемую величину определяют на основании известной функциональной зависимости

	2
	Косвенное
	б
	Измерение, при котором измеряемую величину определяют по показаниям приборов

	3
	Совместные
	в
	Измерение физической величины, размер которой изменяется во времени. 

	4
	Динамические
	г
	Проводимые одновременно измерения двух или нескольких не одноимённых величин для определения зависимости между ними



7. Укажите правильную последовательность дольных единиц измерения длины, начиная с наибольшей:
 а) пикометр;
 б) микрометр;
 в) нанометр;
 г) фемтометр

8. Установите соответствие между основными физическими величинами и единицами их измерения по СИ
	1
	Количество вещества 
	а 
	А

	2
	Сила тока
	б
	Моль

	3
	Сила света
	в
	с

	4
	Время 
	г
	кд



Блок 3
Кейс-задача (3 б.)
На предприятии введена сдельно-премиальная система оплаты труда. Обработка деталей стоит 1,8 руб/штука. Согласно Положению о премировании, действующем в организации, за работу без брака сотрудник получает премию — 15%. За месяц С.С. Петров наточил 7 000 деталей без брака. 
Диагностическая работа оценивается суммарным баллом, полученным студентом за выполнение всех заданий - 25 заданий: 1 блок максимально оценивается 16 б.; 2 блок максимально оценивается 16 б.; 3 блок максимально оценивается 3б. Максимальное количество баллов составляет 35.
Шкала оценки образовательных достижений: 16 – знать; 8 – уметь и знать; 1 – кейс задача.
	«отлично»
	«хорошо»
	«удовлетворительно»
	«неудовлетворительно»

	31-35
	26-30
	21-25
	20 и менее



Таблица правильных ответов
Вариант 1
	Блок 1
	Блок 2
	Блок 3

	Задание
	Ответ
	Задание
	Ответ
	Задание
	Ответ

	1
	г
	1
	а
	1
	Зарплата Петрова составит: 7 000 шт. × 1,8 руб. × 15% = 14 490 руб.


	2
	а
	2
	в
	
	

	3
	а
	3
	г
	
	

	4
	б
	4
	1-в, 2-б, 
3-г, 4-а
	
	

	5
	а
	5
	1-б, 2-а,
3-г, 4-в
	
	

	6
	б
	6
	1-б, 2-а, 
3-г, 4-в
	
	

	7
	в
	7
	б, в, а, г
	
	

	8
	г
	8
	1-б, 2-а,
3-г, 4-в
	
	

	9
	г
	
	
	
	

	10
	б
	
	
	
	

	11
	д
	
	
	
	

	12
	г
	
	
	
	

	13
	б
	
	
	
	

	14
	а
	
	
	
	

	15
	г
	
	
	
	

	16
	б
	
	
	
	


























Вариант 2
Блок 1
Выберите один верный ответ (1 б.)

1. Прибыль – это:
а) денежные средства, поступающие от отделения дороги;
б) качественный показатель работы предприятия;
в) денежное выражение прибавочного продукта, создаваемого трудом работников железнодорожного транспорта;
г) денежные средства, поступающие из бюджета РФ

2. Особенности продукции ж. д. транспорта:
а)	хранится на складах железнодорожных станций
б)	перевозки грузов и пассажиров
в)	перевозки между пассажирами
г)	выполнение грузовой работы

3. Нормальная продолжительность рабочего времени работников в учреждении не может превышать:
а) 36 часов в неделю;
б) 40 часов в неделю;
в) 48 часов в неделю;
г) 50 часов в неделю

4.  Физический износ основных средств наступает если:
а) в результате экономического и конструктивного старения устройств и оборудования;
б) в результате накопления денежных средств в амортизационном фонде;
в) в результате участия основных фондов в производственном процессе;
г) в результате инфляции

5. К основным производственным фондам относят:
а) ТПС (локомотивы, вагоны, жд. путь, подъёмно-транспортные механизмы,  
    искусственные сооружения);
б) спортивный инвентарь;
в) компьютерная программа;
г) ветошь для протирки станков

6.Монтаж и наладка регистраторов, ограничителей и указателей осуществляется:
а) их разработчиками и изготовителями, изготовителями ПС, а также специализированными организациями, имеющими обученных специалистов и персонал, а также документацию и оборудование для выполнения этих работ;
б) изготовителями ПС, а также специализированными организациями, имеющими обученных специалистов и персонал, а также документацию и оборудование для выполнения этих работ;
в) их разработчиками и изготовителями, изготовителями ПС;
г) специализированными организациями, имеющими обученных специалистов и персонал, а также документацию и оборудование для выполнения этих работ

7. При отсутствии в эксплуатационных документах необходимых указаний монтаж следует проводить:
а) по проекту разработчика или изготовителя регистраторов, ограничителей и указателей ПС;  
б) по проекту, разработанному специализированной организацией, при этом установка указанных устройств (приборов) не должна влиять на прочностные и функциональные показатели ПС;
в) ответ а) и б);
г) по проекту, разработанному организацией, эксплуатирующей ПС,  при этом установка указанных устройств (приборов) не должна влиять на прочностные и функциональные показатели ПС

8. Ответственность за нарушение требований по монтажу и наладке несет:
а) организация, смонтировавшая ограничитель, указатель или регистратор на ПС;
б) организация, эксплуатирующая ограничитель, указатель или регистратор, установленный на ПС;
в) завод-изготовитель ограничителя, указателя или регистратора на ПС;
г) организация, подготовившая запасные части для ограничителя, указателя или регистратора

9.Техническое обслуживание (ТО) прибора безопасности обеспечивает:
а) постоянную готовность прибора безопасности к эксплуатации;
б) надежность и безопасность работы ПС; 
в) устранение причин, вызывающих преждевременный износ и повреждения узлов и механизмов крана;
г) удлинение межремонтных сроков;
д) всё вышеперечисленное
 
10. Техническое обслуживание прибора безопасности в зависимости от периодичности и объема работ подразделяется на следующие виды:
а) ежесменное техобслуживание (ЕО); периодическое техобслуживание ;
б) первое периодическое техобслуживание (ТО-1); второе периодическое техобслуживание (ТО-2);
в) ежесменное техобслуживание (ЕО); периодическое техобслуживание (ТО), сезонное техобслуживание (СО);
г) сезонное техобслуживание (СО); ежесменное техобслуживание (ЕО).

11. Ответственность за работоспособность ограничителя, указателя и регистратора в процессе их эксплуатации на ПС (после оформления акта о завершении монтажа) несет
а) эксплуатирующая организация;
б) организация оказывающая содействие по экспертизе промышленной безопасности;
в) организацией, выполнившая  работы по  наладке или реконструкции регистратора;
г) завод- изготовитель ограничителя, указателя или регистратора на ПС
12. Считывание данных с регистратора параметров должно проводится 1 раз в 
а) 6 месяцев;
б) 12 месяцев;
в) 9 месяцев;
г)18 месяцев

13. Жидкостные манометры- это:
а) приборы, в которых измеряемое давление определяется по деформации различных упругих чувствительных элементов или по развиваемой ими силе;
б) приборы, в которых измеряемое давление уравновешивается давлением столба жидкости соответствующей высоты;
в) приборы, в которых измеряемое или воспроизводимое давление уравновешивается давлением, создаваемым массой поршня и грузов;
г) приборы, действие которых основано на зависимости электрических параметров (сопротивление, емкость и т. д.) манометрического преобразователя от измеряемого давления

14. Признаки, по которым классифицируют измерительные приборы:
          а) роду измеряемой величины; 
          б) способу отсчета; 
          в) классу точности; 
          г) назначению;
	д) все вышеперечисленное

15. Приборы, в которых используется наблюдаемое при изменении температуры изменение объема или линейных размеров:
а) термопара; 
б) термометры расширения;
в) гигрометр;
г)  термогигрометр

16. Страхование — это:
а) деятельность, направленная на достижение оптимальной степени упорядочения в определенной области;
б) документ, содержащий правила, указания или руководства, устанавливающие порядок и способ выполнения или осуществления чего-либо;
в) особый вид экономических отношений, призванный обеспечить страховую защиту людей (или организаций) и их интересов от различного рода опасностей;
г) процедура, в результате которой дается гарантия, что продукция, процесс или услуга соответствуют заданным требованиям




Блок 2
Выберите один верный ответ (2 б.)
1. Методы измерения производительности труда
а) трудовой, стоимостной, ритмичный;
б) относительные и абсолютные величины;
в) трудовой, стоимостный, натуральный;
г) условно-натуральный метод

2. Особенности основной деятельности ОАО «РЖД», продукции ж. д. транспорта:
а) перевозки грузов и пассажиров;
б) выполнение грузовой работы;
в) погрузка и выгрузка грузов; 
г) сохранность грузов  

3. Основные производственные фонды это:
а) незавершенное производство;
б) это средства труда, которые участвуют в производственном процессе, сохраняя при этом свою натуральную форму. Имеют срок использования более года;
в) готовая продукция;
г) производственные запасы сырья, материалов, готовой продукции

4.Установите соответствие между знаками и их названиями:
	1
	[image: https://avatars.mds.yandex.net/i?id=a1c2f408ff6e4c66aebab85f6eeacdb0-5874987-images-thumbs&ref=rim&n=33&w=135&h=135]
	а
	Знак обращения на рынке Российской Федерации

	2
	[image: https://36.img.avito.st/image/1/GYOwqra_tWrGD0dsjr5o5jsJs2AOybGYAgm3bAgPt2oETw]
	б
	Знак соответсвия при обязательной сертификации в РФ

	3
	[image: https://e3.365dm.com/18/08/1600x1200/skynews-ce-mark-logo-eea-eu_4381968.jpg?bypass-service-worker&20180806105313]
	в
	Знак соответствия техническим регламентам Таможенного Союза ЕврАзЭС

	4
	[image: https://avatars.mds.yandex.net/i?id=183b8b77ee464c0753c86effc24d794e_l-5221780-images-thumbs&n=13]
	г
	Знак соответствия требованиям директив стран Европейского  Союза


 
 5.Укажите соответствие погрешностями  и их определениями:
	1
	Относительная погрешность
	а 
	Разность между измеренной величиной и истинным (действительным) значением этой величины

	2
	Абсолютная погрешность
	б
	Отношение абсолютной погрешности измерений к истинному (действительному) значению  этой величины

	3
	Приведенная погрешность
	в
	 Разность между погрешностью, возникающей при измерении непостоянной (переменной во времени) величины, и статической погрешностью (погрешностью значения измеряемой величины в определенный момент времени)

	4
	Динамическая погрешность
	г
	Отношение абсолютной погрешности  к нормирующему значению измеряемой физической величины



6. Установите соответствие между нормативным документом  и их названием:
	1
	Национальный стандарт РФ
	а 
	ИСО 9001:2000

	2
	Международный стандарт
	б
	ПМГ 05-94

	3
	Инструкция
	в
	ГОСТ Р 1.5-2012

	4
	Правила
	г
	МИ 2232-2000 ГСИ



7. Установите соответствие между термином и определением:
	1
	Стандартизация
	а 
	Наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства

	2
	Метрология
	б
	Деятельность, направленная на разработку и установление требований, норм, правил

	3
	Сертификация
	в
	Наука, которая изучает поведение людей, связанных с достижением конкретных целей

	4
	Экономика
	г
	Форма подтверждения соответствия , в результате которой дается гарантия соответствия объектов выдвинутым требованиям 



8. Установите соответствие между видом измерения и соответствующим ему определением:
	1
	Прямое
	а 
	Измерение, при котором измеряемую величину определяют на основании известной функциональной зависимости

	2
	Косвенное
	б
	Измерение, при котором измеряемую величину определяют по показаниям приборов

	3
	Совместные
	в
	Измерение физической величины, размер которой изменяется во времени. 

	4
	Динамические
	г
	Проводимые одновременно измерения двух или нескольких не одноимённых величин для определения зависимости между ними




Блок 3
Кейс-задача (3 б.)
Произвести расчет годовых амортизационных отчислений оборудования с первоначальной балансовой стоимостью 200 тыс. руб. норма амортизации для данного вида оборудования установлена в размере 10%.
Диагностическая работа оценивается суммарным баллом, полученным студентом за выполнение всех заданий - 25 заданий: 1 блок максимально оценивается 16 б.; 2 блок максимально оценивается 16 б.; 3 блок максимально оценивается 3б. Максимальное количество баллов составляет 35.
Шкала оценки образовательных достижений: 16 – знать; 8 – уметь и знать; 1 – кейс задача.
	«отлично»
	«хорошо»
	«удовлетворительно»
	«неудовлетворительно»

	31-35
	26-30
	21-25
	20 и менее



Таблица правильных ответов
Вариант 2
	Блок 1
	Блок 2
	Блок 3

	Задание
	Ответ
	Задание
	Ответ
	Задание
	Ответ

	1
	в
	1
	в
	1
	Норма амортизационных отчислений На = 10% (поскольку норма амортизации обратно пропорциональна сроку полезного использования 1/10=0,1 или 10%).
Годовые амортизационные отчисления = 200*0,1=20 тыс. руб. в год.


	2
	б
	2
	а
	
	

	3
	б
	3
	б
	
	

	4
	в
	4
	1-б, 2-в,
3-г, 4-а
	
	

	5
	а
	5
	1-б, 2-а, 
3-г, 4-в
	
	

	6
	а
	6
	1-в, 2-а, 
3-г, 4-б
	
	

	7
	в
	7
	1-б, 2-а, 
3-г, 4-в
	
	

	8
	а
	8
	1-б, 2-а, 
3-г, 4-в
	
	

	9
	д
	
	
	
	

	10
	в
	
	
	
	

	11
	а
	
	
	
	

	12
	а
	
	
	
	

	13
	б
	
	
	
	

	14
	д
	
	
	
	

	15
	б
	
	
	
	

	16
	в
	
	
	
	





Вариант 3
Блок 1
Выберите один верный ответ (1 б.)
1. К основным производственным фондам относят:
а) ТПС (локомотивы, вагоны, жд. путь, подъёмно-транспортные механизмы, искусственные сооружения);
б) спортивные сооружения;
в) жилые дома;
г) санатории и больницы

2. Предметы труда, стоимость которых входит в стоимость выпускаемой продукции:
а) основные фонды;
б) оборотные средства (запасные части и детали, топливо, материалы и тд.);
в) орудия труда;
г) заработная плата

3. Как определяется постоянная часть заработной платы рабочего:
а) тарифной зарплатой или окладом работника;
б) суммой оплаты за выполнение работы в отчетный период времени;
в) произведением часовой тарифной ставки в соответствии с разрядом работника на   
    количество отработанных часов за расчетный период времени;
г) применением тарифных коэффициентов

4. Учет производственной деятельности предприятия необходим:
а) для контроля и анализа, регулирования и принятия управленческого решения;
б) для подсчета производственной продукции за какой-то период времени;
в) для решения задач по реконструкции предприятия и его реорганизации;
г) учета расходов и доходов предприятия

5. Ночным по Трудовому кодексу РФ считается время:
а) с 18 часов вечера до 7 часов утра;
б) с 20 часов вечера до 6 часов утра;
в) с 22 часов вечера до 6 часов утра;
г) с 22 часов вечера до 7 часов утра

6. В зависимости от последствий отказов в работе технических средств вводится их следующая классификация по категориям:
а) отказы 1-й категории - отказы, приведшие к задержке пассажирского, пригородного или грузового поезда на перегоне (станции) на 1 час и более, либо приведшие к транспортным происшествиям или событиям, связанным с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта;
б) отказы 2-й категории - отказы, приведшие к задержке пассажирского, пригородного или грузового поезда на перегоне (станции) продолжительностью от 6 минут до 1 часа;
в) отказы 3-й категории - отказы, не имеющие последствий, относящихся к отказам 1-й и 2-й категории, (учет таких отказов производится первоначально в рамках автоматизированных систем управления хозяйств)
г) всё выше перечисленное

7.  При классификации случаев отказов в работе технических средств принимаются:
а) задержки как первого, так и последующих (каждого в отдельности) поездов (пассажирских, пригородных, грузовых), допущенные по причине данного отказа в работе технического средства;
б) наибольшее время задержки отдельного взятого поезда (пассажирского, пригородного, грузового), учтённое по месту возникновения отказа в работе технического средства;
в) задержки только первого допущенные по причине данного отказа в работе технического средства;
г) ответ а) и б)

8. При определении категории технологического нарушения учитываются следующие категории поездов:
а) пассажирские - скоростные, скорые, пассажирские, местные, служебного (специального) назначения, туристско-экскурсионные, почтово-багажные, скорые обслуживаемые мотор-вагонным подвижным составом;
б) пригородные - собственно пригородные поезда, скорые пригородные поезда, пригородные служебного назначения;
в) грузовые поезда - сквозные, участковые, сборные, вывозные, передаточные грузовые поезда; грузовые специализированные (ускоренные) поезда, соединенные;
г) всё выше перечисленное

9.Маршрутная карта   определяет: 
а) последовательность прохождения обрабатываемой единицы (детали, узла, прибора или изделия) по цехам и содержит описание всех операций без выделения каждой операции отдельным документом;
б) последовательность контроля готовой единицы продукции (детали, узла, прибора или изделия) по цехам и содержит описание всех операций без выделения каждой операции отдельным документом;
в) последовательность обработки детали или узла по операциям и переходам и применяется главным образом в серийном производстве;
г) последовательность обработки детали  по операциям и переходам и применяется главным образом в единичном производстве;

10. Карта технологического процесса определяет:
а) последовательность контроля готовой единицы продукции (детали, узла, прибора или изделия) по цехам и содержит описание всех операций без выделения каждой операции отдельным документом;
б) последовательность обработки детали или узла по операциям и переходам и применяется главным образом в серийном производстве;
в) последовательность прохождения обрабатываемой единицы (детали, узла, прибора или изделия) по предприятиям и содержит описание всех операций без выделения каждой операции отдельным документом;
г) последовательность  сборки детали  в сборочном цехе;

11. Технологический процесс ремонта — это:
а) часть производственного процесса, в течение которой происходит количественное или качественное изменение ремонтируемого объекта или его элементов;
б) часть производственного процесса, в течение которой происходит технологический процесс сборки;
в) технологический процесс сборки представляет собой соединение деталей в сборочные единицы;
г) часть производственного процесса, в течение которой происходит осмотр объекта или его элементов;

12. Технологическая операция - это: 
а) законченная часть приемочных испытаний;
б) законченная часть производственного процесса, выполняемая на разных рабочих местах при ремонте (изготовлении) одной и той же продукции;
в) законченная часть технологического процесса, выполняемая на одном рабочем месте при ремонте (изготовлении) одной и той же продукции;
г) законченная часть сертификационных  испытаний;

13.  Технологический процесс сборки - это: 
а) соединение деталей в сборочные единицы;
б) изготовление деталей;
в) конструктурирование деталей и сборочных единиц;
г) изготовление сборочных единиц

14. Проверка соответствия продукции установленным требованиям в нормативных документах при нормальных климатических условиях
а) испытания;
б) эксперимент;
в) контроль;
г) сертификация

15. Установить единые правила выполнения, оформления и обращения конструкторских документов – основное назначение системы стандартов
		а) ЕСТД;
б) ЕСКК;
в) ЕСДП;
г) ЕСКД

16.Нормативный документ, в котором содержатся обязательные правовые нормы
а) документ технических условий;
б) стандарт;
в) положение;
г) регламент

Блок 2
Выберите один верный ответ (2 б.)
1. С увеличение объема производства условно-постоянные расходы на единицу продукции
а) увеличиваются;
б) не изменяются;
в) уменьшаются;
г) возрастают в соответствии с объёмами

2. Бюджет рабочего времени представляет собой
а) количество отработанных часов, указанных в табеле;
б) количество часов, которое работник должен отработать в течение планового периода  
    времени;
в) количество часов, которое может быть оплачено работнику, исходя из размера 
    заработной платы;
г) норма рабочего времени за месяц;

3. Форма материального поощрения за качественное и своевременное выполнение работы
а) доплаты
б) компенсации
в) премии
г) льготы

4. Установите соответствие между термином и документом
	1
	Сертификат соответствия техническому регламенту
	а 
	Документ, в котором производитель удостоверяет, что поставляемая им продукция соответствует требованиям стандартов и других нормативных документов

	2
	Декларация о соответствии
	б
	Документ, в котором подтверждается соблюдение требований безопасности к продукции, попадающей под действие технических регламентов Таможенного союза

	3
	Знак соответствия
	в
	Обозначение, служащее для информирования приобретателей о соответствии объекта сертификации требованиям системы  добровольной сертификации или национальному стандарту

	4
	Сертификат соответствия
	г
	Документ, в котором производитель удостоверяет, что поставляемая им продукция соответствует требованиям технических регламентов



5. Укажите верный алгоритм проведения процесса сертификации:
      	а) оценка соответствия объекта сертификации установленным требованиям;
      	б) заявка на сертификацию;
     		 в) решение по сертификации;
 г) анализ результатов оценки соответствия

6. Вставить термин.
	…… -  проверка соответствия продукции требованиям в нормативных документах при нормальных климатических условиях

7.  Установите соответствие между аббревиатурой и полным названием стандарта
	1
	ГОСТ
	а 
	Отраслевой стандарт

	2
	ОСТ
	б
	Стандарт организации

	3
	СТО
	в
	Национальный стандарт РФ

	4
	ГОСТ Р
	г
	Межгосударственный стандарт



8.Укажите правильную последовательность иерархии нормативных документов в области метрологии в порядке возрастания их значения
а) ГОСТ Р;
б) Закон РФ « Об обеспечении единства измерений» ; 
в) ОСТ;
г) СТО

Блок 3
Кейс-задача (3 б.)
Рассчитайте ликвидную стоимость основного фонда, если стоимость 1 тонны металлолома марки 5АТ составляет 7800 руб., вес мет. лома составляет 50 тн.
Диагностическая работа оценивается суммарным баллом, полученным студентом за выполнение всех заданий - 25 заданий: 1 блок максимально оценивается 16 б.; 2 блок максимально оценивается 16 б.; 3 блок максимально оценивается 3б. Максимальное количество баллов составляет 35.
Шкала оценки образовательных достижений: 16 – знать; 8 – уметь и знать; 1 – кейс задача.
	«отлично»
	«хорошо»
	«удовлетворительно»
	«неудовлетворительно»

	31-35
	26-30
	21-25
	20 и менее





Вариант 3
	Блок 1
	Блок 2
	Блок 3

	Задание
	Ответ
	Задание
	Ответ
	Задание
	Ответ

	1
	а
	1
	б
	1
	Ликвидная стоимость основного фонда составит 7800 * 50тн = 390000 тысяч рублей. 

	2
	б
	2
	б
	
	

	3
	а
	3
	в
	
	

	4
	а
	4
	1-б, 2-г, 
3-в, 4-а
	
	

	5
	в
	5
	б, а, г, в
	
	

	6
	г
	6
	контроль
	
	

	7
	г
	7
	1-г, 2-а,
3-б, 4-в
	
	

	8
	г
	8
	г, в, а, б.
	
	

	9
	а
	
	
	
	

	10
	б
	
	
	
	

	11
	а
	
	
	
	

	12
	в
	
	
	
	

	13
	а
	
	
	
	

	14
	в
	
	
	
	

	15
	г
	
	
	
	

	16
	г
	
	
	
	


















Вариант 4
Блок 1
Выберите один верный ответ (1 б.)
1. К экономическим показателям относятся:
а) срок и скорость доставки, сохранность грузов;
б) товар, реклама, условия платежа;
в) регулярность движения поездов;
г) затраты труда, затраты на обслуживание, расходы на содержание персонала

2. Доплата за работу в ночное время производится с:
а) с 23ч  - 9ч утра;
б) с 22ч – 6ч утра;
в) с 24ч – 6ч утра;
г) с 22ч – 8ч утра;

3. По каким функциональным группам подразделяются работники и их труд:
а) эксплуатационники, ремонтные рабочие, служащие;
б) слесари, токари, инженеры;
в) основные и вспомогательные рабочие;
г) руководители, специалисты и служащие, основные и вспомогательные рабочие;

4. Моральный износ основных средств наступает если:
а) в результате научно технического прогресса, вследствие которого создаются более производительные и экономичные виды оборудования;
б) в результате накопления денежных средств в амортизационном фонде;
в) в результате участия основных фондов в производственном процессе;
г) в результате инфляции;

5. Норма амортизационных отчислений основных фондов зависит:
а) от стоимости и срока службы основных фондов;
б) от состояния основного средства (исправное или неисправное);
в) от объема произведенной продукции предприятия;
г) от количества ремонтов проведенных основным средствам;
6. Испытание – это:
а) определение одной или нескольких характеристик согласно установленной процедуре;
б) процедура оценивания соответствия путем наблюдения и суждений, сопровождаемых соответствующими измерениями, испытаниями или калибровкой;
в) установленный способ осуществления деятельности или процесса;
г) отличительное свойство;

7. Контроль – это:
а) определение одной или нескольких характеристик согласно установленной процедуре;
б) процедура оценивания соответствия путем наблюдения и суждений, сопровождаемых соответствующими измерениями, испытаниями или калибровкой;
в) установленный способ осуществления деятельности или процесса;
г) отличительное свойство;

8. Характеристика – это:
а) определение одной или нескольких характеристик согласно установленной процедуре;
б) процедура оценивания соответствия путем наблюдения и суждений, сопровождаемых соответствующими измерениями, испытаниями или калибровкой;
в) установленный способ осуществления деятельности или процесса;
г) отличительное свойство;

9. Процедура – это:
а) определение одной или нескольких характеристик согласно установленной процедуре;
б) процедура оценивания соответствия путем наблюдения и суждений, сопровождаемых соответствующими измерениями, испытаниями или калибровкой;
в) установленный способ осуществления деятельности или процесса;
г) отличительное свойство;

10. Знак соответствия  – это:
а) обозначение, служащее для информирования приобретателей о соответствии объекта сертификации требованиям системы  добровольной сертификации или национальному стандарту;
  б) документ, в котором производитель удостоверяет, что поставляемая им продукция соответствует требованиям стандартов и других нормативных документов;
в) документ, в котором подтверждается соблюдение требований безопасности к продукции, попадающей под действие технических регламентов Таможенного союза;
г) документ, в котором производитель удостоверяет, что поставляемая им продукция соответствует требованиям технических регламентов;

11.  Трудовой договор – это:
а) устный документ, который доказывает, что продукция соответствует заданным
    требованиям;
б) письменный документ — соглашение между работником и работодателем, которое устанавливает их взаимные права и обязанности;
в) это зафиксированная на материальном носителе информация в виде текста, звукозаписи
     или изображения с реквизитами, позволяющими её идентифицировать;
г) разрешение  на определенный вид деятельности

12. Технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте, относятся:
а) машины и механизмы;
б) технические системы и комплексы;
в) технологическое оборудование;
г) приборы и аппаратуры;
д) все вышеперечисленное

13. Разность между атмосферным и остаточным давлением 
а) абсолютное;
б) вакуум (разрежение);
в) барометрическое;
г) истинное

14. Подавать отчетность об осуществлении производственного контроля на ОПО
все организации обязаны до:
а) 1 января;
б) 1 марта;
в) 1 февраля;
г) 1 апреля 

15. Фиксирует нарушение прав потребителя и может быть представлена в судебную инстанцию, при условии, что никаких действий со стороны ответственной организации принято не было или же их выполнение не удовлетворило запросы пострадавшей стороны:
а) рекламация;
б) стандарт;
в) инструкция;
г) положение

16. Технические устройства, предназначенные для применения на опасных производственных объектах, должны:
а) соответствовать требованиям промышленной безопасности, а также иметь соответствующий сертификат установленного образца;
б) быть изготовлены организациями, имеющими лицензию на осуществление данного вида деятельности, выданную Ростехнадзором;
в) пройти приемочные испытания до начала применения на опасном производственном объекте;
г) иметь разрешение Ростехнадзора на применение технического устройства на опасном производственном объекте;
д) эксплуатироваться и обслуживаться лицами, прошедшими соответствующее обучение, имеющими документ установленного образца и годными по состоянию здоровья
е) все вышеперечисленное






Блок 2
Выберите один верный ответ (2 б.)
1. Форма материального поощрения за качественное и своевременное выполнение работы
а) доплаты
б) компенсации
в) премии
г) надбавки

2. Важнейший экономический показатель, характеризующий эффективность затрат труда в материальном производстве как отдельного работника, так и коллектива в целом: 
а) фондоотдача
б) рентабельность
в) производительность труда
г) норма выработки

3. Показатель обеспеченности основными фондами 
а) фондовооружённость
б) прибыль
в) рентабельность
г) производительность труда

4. Установите соответствие между эталоном и их назначением:
	1
	Рабочий эталон
	а 
	Предназначен для  проверки сохранности государственного эталона и для замены его в случае порчи или утраты

	2
	Эталон-копия
	б
	Обладает наивысшей точностью и хранится в Международном бюро мер и весов  

	3
	Эталон-свидетель
	в
	Предназначен для передачи размеров единиц рабочим эталонам

	4
	Международный эталон
	г
	Воспринимают свой размер от вторичных эталонов – копий и служат для текущих метрологических работ



5. Установите соответствие между термином и определением:
	1
	Стандартизация
	а 
	Наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства

	2
	Метрология
	б
	Деятельность, направленная на разработку и установление требований, норм, правил

	3
	Сертификация
	в
	Наука, которая изучает поведение людей, связанных с достижением конкретных целей

	4
	Экономика
	г
	Форма подтверждения соответствия , в результате которой дается гарантия соответствия объектов выдвинутым требованиям 



         6.  Установите последовательность работ по разработке стандартов:
          а)  уведомление о разработке стандарта;
          б) экспертиза технического комитета;
 в) публичное обсуждение проекта;
          г) публикация стандарта;
 д) утверждение стандарта

 7.  Установите соответствие между термином и видом документа
	1
	Свод правил
	а 
	Национальный стандарт- документ по стандартизации, который разработан участником или участниками работ по стандартизации, в отношении которого проведена экспертиза в техническом комитете по стандартизации или проектно техническом комитете по стандартизации и в котором для все общего применение устанавливаются общие характеристики объекта стандартизации, а также правила и общие принципы в отношении объекта стандартизации

	2
	Регламент
	б
	Документ в области стандартизации, в котором содержатся технические правила и (или) описание процессов проектирование (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации продукции и которые применяется на добровольной основе

	3
	Документ технических условий
	в
	Документ, в котором содержаться обязательные правовые нормы

	4
	Национальный стандарт
	г
	Документ,  в котором разрабатываются технические требования к продукции



8.  Укажите правильную последовательность дольных единиц измерения длины, начиная с наименьшей 
          а) пикометр;
          б) микрометр;
          в) нанометр;
          г) фемтометр


Блок 3
Кейс-задача (3 б.)
Рассчитать численность вспомогательных рабочих. Списочное число работников участка составляет 1080 человек, норматив численности вспомогательных рабочих 7%.
Диагностическая работа оценивается суммарным баллом, полученным студентом за выполнение всех заданий - 25 заданий: 1 блок максимально оценивается 16 б.; 2 блок максимально оценивается 16 б.; 3 блок максимально оценивается 3б. Максимальное количество баллов составляет 35.
Шкала оценки образовательных достижений: 16 – знать; 8 – уметь и знать; 1 – кейс задача.
	«отлично»
	«хорошо»
	«удовлетворительно»
	«неудовлетворительно»

	31-35
	26-30
	21-25
	20 и менее



Вариант 4
	Блок 1
	Блок 2
	Блок 3

	Задание
	Ответ
	Задание
	Ответ
	Задание
	Ответ

	1
	г
	1
	а
	1
	Численность вспомогательных рабочих составит 1080*7%=76 человек.

	2
	б
	2
	в
	
	

	3
	г
	3
	а
	
	

	4
	а
	4
	1-г, 2-а, 
3-в, 4-б
	
	

	5
	а
	5
	1-б, 2-а, 
3-г, 4-в
	
	

	6
	а
	6
	а, б, в, д, е
	
	

	7
	б
	7
	1-б, 2-в, 
3-г, 4-а
	
	

	8
	г
	8
	г, а, в, б
	
	

	9
	в
	
	
	
	

	10
	а
	
	
	
	

	11
	б
	
	
	
	

	12
	д
	
	
	
	

	13
	б
	
	
	
	

	14
	г
	
	
	
	

	15
	а
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	



image1.jpeg




image2.jpeg
EAL




image3.jpeg
ce




image4.jpeg




