ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА
[bookmark: _GoBack]23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно- транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)
по дисциплине ОП 01 Инженерная графика

Формируемые компетенции:
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,    
            применительно к различным контекстам
Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составить план действия; определить необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) 
Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
             необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности   
 Умения: определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска 
Знания: номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации         
ПК 3.3 Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о 
              работе ремонтно - механического отделения структурного 
              подразделения           
Практический опыт: оформления технической и отчетной документации о работе производственного участка. 
Умения: составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе производственного участка
 Знания: основных показателей производственно-хозяйственной деятельности организации;




Вариант 1
Блок 1
Выберите один верный ответ (1б.)
1) Толщина линии рамки чертежа равна
а) 1,5 S    б) S    в) S/2    г) S/3
2) При выборе масштаба необходимо руководствоваться
а) размерами детали и размерами формата        б) размерами детали и ее сложностью
в) размерами формата и сложностью детали     г) размерами детали
3) Формат листа определяется размерами
а) размерами по своему усмотрению     б) все перечисленные ответы
в) размерами внутренней рамки             г) размерами внешней рамки
4) Размер шрифта определяет
а) высоту строчных букв                         б) ширину строчных букв
в) ширину прописных букв                     г) высоту прописных букв
5) Проекция точки всегда есть …
а) аппликата     б) точка     в) абцисса     г) ордината
6) Геометрическое тело, ограниченное конической поверхностью и плоскостью называется
а) тор      б) сфера      в) цилиндр     г) шар     д) конус
7) ГОСТ устанавливает следующие размеры шрифтов в миллиметрах
а) 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10;…     б) 1,5; 2,5; 3,5; 4,5; 5,5; 6,5; …
в) 2; 4; 6; 8; 10; 12;…                    г) 1,8; 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20;…
8) На какую величину выносные линии должны выходить за концы стрелок
а) 10…15 мм     б) 1…5 мм      в) 5…10 мм     г) 5…15 мм
9) В каких случаях допускается заменять стрелки на размерных линиях засечками или точками
а) при большом количестве размеров на чертеже     б) для выделения стандартных 
                                                                                             размеров
в) при недостатке места для стрелок                           г) для выделения нестандартных 
                                                                                             размеров
10) Наглядное изображение, выполненное от руки на глаз, по правилам  аксонометрических проекций
а) технический рисунок    б) чертеж     в) эскиз      г) схема
11) Какие проставляют размеры
а) те размеры, которые имеет изображение на чертеже      б) увеличенные в два раза
в) уменьшенные в два раза   
          г) независимо от масштаба изображения размеры проставляются действительные, 
              натуральные
12) Крепежные изделия  - это
а) фреза, сверло, метчик              б) болт, гайка, винт, шпилька
в) болт, сверло, плашка, гайка     г) ходовые и грузовые подъемные винты
13) При каком разрезе следует штриховать проекцию ребра жесткости (тонкой  стенки)
а) поперечном     б) не при  каком     в) продольном и поперечном     г) продольном
14) Укажите угол наклона штриховки по отношению к основной надписи в  разрезах и сечениях
а) 90°    б) 45°    в) 60°     г) 75°
15) Шаг резьбы обозначается буквой
а) Р     б) S     в) C     г) D
16) Какой вид резьбы применяется, где требуется повышенная герметичность
а) трапецеидальная    б) трубная коническая     в) упорная    г) трубная цилиндрическая

Блок 2
Выставьте правильно соответствие (2б.)
1 Установить соответствие размеров сторон формата в мм. Обозначению формата

А) А 0   		   				297х420
Б) А 1						594х841
В) А 2    						1189x841
Г) А 3      					            297х210
Д) А 4    						297х420

2 Установить соответствие между названием линий чертежа  и назначением линий чертежа:

А) основная сплошная толстая линия		лини обрыва и разграничения                                     
                                                                                   вида и разреза 

Б) сплошная тонкая линия			            изображение линий   
     невидимого контура

В) штриховая линия		 		            осевые и центровые линии

  Г) сплошная волнистая	выносные и размерные линии, линии штриховки, линии контура  и наложенного сечения

Д) штрихпунктирная 				видимого контура

3 Установить соответствие между видами сопряжений и их обозначениями.

А) Внутреннее сопряжение  

Б) Внешнее сопряжение 

В) Сопряжение в остром углу  	   

Г) Смешанное сопряжение       			
   
Д) Сопряжение прямой с окружностью 

4 Установить соответствие между видами масштаба и его обозначением.

  А) Масштаб уменьшения   					1:1
Б) Натуральная величина   					1:25; 1:4; 1:5; 1:10
В) Масштаб увеличения     					2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1

5 Каждому определению знака на чертеже подберите соответствующие способы обозначения.

А) Знак диаметра         

Б) Знак радиуса                

В) Знак квадрата       	                    ⌀
      Г) Знак конуса               

Д) Знак уклона                                        R    

6 Каждому определению подберите необходимую расчетную формулу

А) уклон

Б) конусность

В) деление окружности на 
     равные части
Г) циклоидные кривые


7 Каждому геометрическому телу поставить в соответствие  правильное определение. 

А) конус  		                                   многогранник, основаниями которого   
                                                                  являются многоугольники, а боковые  
                                                                  грани – четырехугольники

Б) пирамида 			                       многогранник в основании  которого лежит        
                                                                      многоугольник, а боковые грани   
                                                                                                                             треугольники

В) призма                                                     геометрическое тело, ограниченное  конической   
                                                                      поверхностью и плоскостями

Г) цилиндр                                                   геометрическое тело, ограниченное 
                                                                      цилиндрической поверхностью 2 мя плоскостям

8 Как  называются  виды, расположенные на данных поверхностях


           А) вид спереди 				А
Б) вид слева     				Е
В) вид сверху   				Б
Г) вид справа   				Г
Д) вид снизу    				В

Блок 3
По наглядным изображениям и видам детали, найти соответствующие изображения: главный вид, вид сверху, вид слева (3б.).
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Вариант 2
Блок 1

Выберите один верный ответ (1б.)

1) Плавный переход из одной линии в другую
а) лекальная кривая      б) обводка     в) дуга     г) сопряжение
2) Как называется чертеж, выполненный методом прямоугольного  проецирования  на две и более  связанных между собой плоскостей    проекций
а) параллельный     б) центральный     в) последовательный     г) комплексный
3) Геометрическое тело, ограниченное конической поверхностью и     плоскостью 
называется
а) тор     б) сфера     в) цилиндр     г) шар     д) конус
4) Как называется метод проецирования при котором проецирующие лучи параллельны  друг другу и располагаются под прямым углом к плоскости   проекции
а) параллельный прямоугольный     б) косоугольный параллельный
в) центральный                                   г) прямоугольный
5) Вспомогательные построения выполняют линиями 
а) сплошными основными     б) сплошными тонкими
в) штриховыми                        г) штрих – пунктирными
6) На какую величину выносные линии должны выходить за концы стрелок
а) 10…15 мм     б) 1…5 мм     в) 5…10 мм     г) 5…15 мм
7) Какой из перечисленных видов аксонометрических проекций лишний
а) фронтальная диметрическая        б) горизонтальная изометрическая
в) прямоугольная диметрическая    г) вертикальная изометрическая
8) Как располагаются координатные оси в прямоугольной изометрической проекции
а) 45     б) 120     в) 90     г) 41
9) Необходимо ли избегать пересечения размерных линий
а) в зависимости от масштаба     б) да     в) нет     г) по желанию
10) Допускается ли пересекать размерное число линиями
а) в зависимости от сложности чертежа     б) в зависимости от масштаба   
в) да     г) нет
11) Какой линией на чертеже обозначается резьба
а) сплошной основной толстой    б) штрихпунктирной
в) линией с изломом                      г) сплошной тонкой
12) Крепежная деталь для разъемного соединения деталей в изделии, представляющая собой  цилиндрический стержень с резьбой на одном  конце и шестигранной головной  на другом
а) винт    б) болт     в) саморез     г) шпилька
13) Какой чертеж временного характера выполняется без чертежных  инструментов
а) габаритный чертеж     б) копия     в) сборочный чертеж     г) эскиз
14) Документ, содержащий изображение сборочной единицы и другие данные, необходимые для ее  сборки, изготовления и контроля
а) сборочный чертеж     б) комплексный чертеж     в) эпюр      г) чертеж общего вида
15) Как называется документ, определяющий состав сборочной единицы, комплекса или  комплекта
а) схема     б) монтажный чертеж     в) спецификация     г) ремонтные документы
16) Разрез, образованный параллельными  секущими плоскостями называется
а) горизонтальным     б) ступенчатым     в) вертикальным     г) ломаным

Блок 2

Выставьте правильно соответствие (2б.)

1 Каждому виду проецирования подберите соответствующие способы проецирования.
А) центральное проецирование  	                    проецирование лучами, 
                                                                               выходящими из одного центра

Б) аксонометрическое                                         проецирование лучами,
    проецирование 				        параллельными друг другу                    
                                                                               под углом не равным 90° к 
                                                                               плоскости проекции

В) прямоугольное параллельное                        проецирование лучами,
     проецирование                                                перпендикулярными плоскости
                                                                               проекции 

Г) параллельное косоугольное                          проецирование лучами,
     проецирование         		                   параллельными друг другу под           
                                                                              углом равным 90° к плоскости 
                                                                              проекции

2 Каждой плоскости поставить в соответствии правильное обозначение.

А) фронтальная 				      	XOY
Б) горизонтальная 				            XOZ
В) профильная 					YOZ

3 Установить соответствие между названием аксонометрических проекций и градусной мерой OX, OY, OZ 

А) изометрическая проекция	                                 1500, 1200, 900
Б) диметрическая проекция                                   1200, 1200, 1200
В) фронтальная диметрическа                               970, 1310, 1200
Г) горизонтальная изометрическая                       900, 1350, 1350

4 Установить соответствие размеров сторон формата в мм. Обозначению формата

А) А 0   		   				297х420
Б) А 1						594х841
В) А 2    						1189x841
Г) А 3      					            297х210
Д) А 4    						297х420

5 Каждому разрезу и сечению напишите его название.

А) местный разрез
 
Б) фронтальный разрез


В) на продолжении следа 
     секущей  плоскости  

 Г) сечение в разрыве



6 Напишите номера конструктивных элементов рядом с их наименованиями.


Проточка___________
Отверстие__________
Шпоночный паз_____
Галтель____________
Фаска_____________
Лыска_____________
Паз________________

7 Как  называются виды, расположенные на данных поверхностях



А) вид спереди 				А
Б) вид слева     				Е
В) вид сверху   				Б
Г) вид справа   				Г
Д) вид снизу    				В

8 Каждому виду резьбы подобрать соответствующие способы обозначения.

А) метрическая резьба  

Б)  упорная резьба        
В) прямоугольная         

Г) трубная коническая  


 Блок 3
По наглядным изображениям и видам детали, найти соответствующие изображения: главный вид, вид сверху, вид слева (3б.).
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Вариант 3

Блок 1

Выберите один верный ответ (1б.)

1) Линия, применяемая при обводке видимого контура детали
а) сплошная тонкая    б) сплошная основная толстая
в) штриховая               г) разомкнутая
2) При выборе масштаба необходимо руководствоваться
а) размерами детали и размерами формата           б) размерами детали и ее сложностью
в) размерами формата и сложностью детали        г) размерами детали
3) Угол наклона букв и цифр чертежного шрифта типа Б
а) 30°         б) 45          °в) 60°          г) 75°
4) Линейные размеры на чертеже указываются:
а) в сантиметрах, без указания единиц измерения      б) в мм, без указания единиц 
                                                                                               измерения
в) в дм, без указания единиц измерения                       г) в мм, с указанием единиц 
                                                                                               измерения
5) Размер шрифта определяет
а) высоту строчных букв        б) ширину строчных букв    
в) ширину прописных букв    г) высоту прописных букв
6) Проекция точки всегда есть …
а) аппликата     б) точка     в) абсцисса     г) ордината
7) Геометрическое тело, ограниченное конической поверхностью и  плоскостью, 
называется
а) тор     б) сфера     в) цилиндр     г) шар     д) конус
8) ГОСТ устанавливает следующие размеры шрифтов в миллиметрах
а) 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10;…     б) 1,5; 2,5; 3,5; 4,5; 5,5; 6,5; …
в) 2; 4; 6; 8; 10; 12;…                    г) 1,8; 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20;…
9) Какие размеры имеет лист формата А3
а) 594*841     б) 297*210     в) 297*420     г) 594*420
10) В каких случаях допускается заменять стрелки на размерных линиях засечками или точками
а) при большом количестве размеров на чертеже   б) для выделения стандартных 
                                                                                           размеров
в) при недостатке места для стрелок                         г) для выделения нестандартных 
                                                                                           размеров
11) Изображение предмета, полученное при мысленном рассечении одной или несколькими секущими плоскостями
а) рисунок                     б) вид                       д) разрез
в) чертеж                       г) сечение
12) При каком разрезе следует штриховать проекцию ребра жесткости (тонкой стенки)
а) поперечном          б) не при каком      в) продольном и поперечном     г) продольном
13) Сколько всего существует основных видов
а) 2               б) 6              в) 4             г) 8
14) Если разрез сложный, то из какого количества секущих плоскостей он состоит
а) ни одной           б) 3                в) 4             г) 2 и более
15) Какой вид резьбы применяется, где требуется повышенная герметичность
а) трапецеидальная     б) трубная коническая     в) упорная      г) трубная цилиндрическая
16) Документ, содержащий изображение сборочной единицы и другие данные, необходимые для ее  сборки,  изготовления и контроля
а) сборочный чертеж     б) комплексный чертеж     в) эпюр     г) чертеж общего вида

Блок 2

Выставьте правильно соответствие (2б.)

1 Установить соответствие размеров сторон формата в мм. Обозначению формата

А) А 0   		   				297х420
Б) А 1						594х841
В) А 2    						1189x841
Г) А 3      					            297х210
Д) А 4    						297х420

2 Установить соответствие между названием линий чертежа  и назначением линий чертежа:

А) основная сплошная толстая линия		лини обрыва и разграничения                                     
                                                                                   вида и разреза 

Б) сплошная тонкая линия			            изображение линий   
     невидимого контура

В) штриховая линия		 		            осевые и центровые линии

  Г) сплошная волнистая	выносные и размерные линии, линии штриховки, линии контура  и наложенного сечения

Д) штрихпунктирная 				видимого контура

3 Установить соответствие между видами масштаба и его обозначением.

А) Масштаб уменьшения   					1:1
Б) Натуральная величина   					1:25; 1:4; 1:5; 1:10
В) Масштаб увеличения     					2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1

4 Каждому определению знака на чертеже подберите соответствующие способы обозначения.

А) Знак диаметра         

Б) Знак радиуса                

В) Знак квадрата       	                                  ⌀
      Г) Знак конуса               
      Д) Знак уклона                                                  R    
5 Установить соответствие между названием аксонометрических проекций и градусной мерой OX, OY, OZ 

А) изометрическая проекция	                                 1500, 1200, 900
Б) диметрическая проекция                                   1200, 1200, 1200
В) фронтальная диметрическая                              970, 1310, 1200
Г) горизонтальная изометрическая                        900, 1350, 1350

6 Каждому виду резьбы подобрать соответствующие способы обозначения.

А) метрическая резьба  

Б) упорная резьба        

В) прямоугольная         

Г) трубная коническая  

7 Напишите номера конструктивных элементов рядом с их наименованиями.


Проточка___________
Отверстие__________
Шпоночный паз_____
Галтель____________
Фаска_____________
Лыска_____________
Паз________________

[image: ]8 Напишите номера позиций конструктивных элементов резьбового соединения

Скоба________	
Винт_________
Шайба________
Шайба________






Блок 3
По наглядным изображениям и видам детали, найти соответствующие изображения: главный вид, вид сверху, вид слева (3б.).
[image: C:\Users\г8н9\Downloads\img16.jpg]

























Вариант 4
Блок 1
Выберите один верный ответ (1б.)
1) Проекция точки всегда есть …
а) аппликата      б) точка      в) абсцисса      г) ордината
2) Геометрические тела, поверхность которых ограничена плоскими   фигурами, называются
а) параллелограммами      б) тетраэдрами      в) многоугольниками      г) многогранника
3) Как называется метод проецирования при котором проецирующие лучи  параллельны друг другу  и располагаются под прямым углом к плоскости  проекции
а) параллельный прямоугольный   б) косоугольный параллельный
         в) центральный                                  г) прямоугольный
4) ГОСТ устанавливает следующие размеры шрифтов в миллиметрах
а) 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10;…      б) 1,5; 2,5; 3,5; 4,5; 5,5; 6,5; …
в) 2; 4; 6; 8; 10; 12;…                     г) 1,8; 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20;…
5) На какую величину выносные линии должны выходить за концы стрелок
а) 10…15 мм      б) 1…5 мм      в) 5…10 мм      г) 5…15 мм
6) В каких случаях допускается заменять стрелки на размерных линиях засечками или точками
а) при большом количестве размеров на чертеже   б) для выделения стандартных           
                                                                                           размеров
в) при недостатке места для стрелок                        г) для выделения нестандартных 
                                                                                          размеров
7) Как располагаются координатные оси в прямоугольной изометрической проекции
а) 45        б) 120        в) 90        г) 41
8) Какие проставляют размеры при выполнении чертежа в масштабе, отличном от 1:1
а) те размеры, которые имеет изображение на чертеже   б) увеличенные в два раза
в) уменьшенные в два раза           г) независимо от масштаба изображения размеры 
                                                             проставляются действительные, натуральные
9) Допускается ли пересекать размерное число линиями
а) в зависимости от сложности чертежа   б) в зависимости от масштаба   в) да   г) нет
10) Что означает знак R перед размерным числом
а) размер линейный    б) радиус    в) диаметр  
          г) радиус умноженный на размерное число
11) Изображение предмета, полученное при мысленном рассечении одной или несколькими секущими плоскостями
        а) рисунок    б) вид     в) чертеж       г) сечение    д) разрез
12) Укажите угол наклона штриховки по отношению к основной надписи в  разрезах и сечениях
       а) 90°           б) 45°         в) 60°         г) 75°
13) Сколько всего существует основных видов
      а) 2              б) 6               в) 4               г) 8
14) Шаг резьбы обозначается буквой
      а) Р              б) S              в) C              г) D
15) Коническая поверхность, образующая которой составляет с осью стержня   угол 45°
    а) уступ      б) проточка       в) фаска     г) сечение
15) Как называется документ, определяющий состав сборочной единицы, комплекса  или комплекта                             
       а) схема     б) монтажный чертеж     в) спецификация     г) ремонтные документы

Блок 2

Выставьте правильно соответствие (2б.)

1 Установить соответствие между названием линий чертежа  и назначением линий чертежа:

А) основная сплошная толстая линия		лини обрыва и разграничения 
вида и разреза 

Б) сплошная тонкая линия			          изображение линий   
     невидимого контура

В) штриховая линия		 		         осевые и центровые линии

   Г) сплошная волнистая	выносные и размерные линии, линии штриховки, линии контура  и наложенного сечения

Д) штрихпунктирная 					видимого контура

2 Установить соответствие между видами сопряжений и их обозначениями.

А) Внутреннее сопряжение  

Б) Внешнее сопряжение 

В) Сопряжение в остром углу  	   

Г) Смешанное сопряжение       			

3 Каждой плоскости поставить в соответствии правильное обозначение.

А) фронтальная 					XOY
Б) горизонтальная 				            XOZ
В) профильная 					YOZ

4 Установить соответствие между названием аксонометрических проекций и градусной мерой OX, OY, OZ 

А) изометрическая проекция	                                 1500, 1200, 900
Б) диметрическая проекция                                   1200, 1200, 1200
В) фронтальная диметрическая                              970, 1310, 1200
Г) горизонтальная изометрическая                        900, 1350, 1350

5 Напишите номера чертежей деталей рядом с их наименованиями.
[image: ]
А) шайба                                                   1)
[image: ][image: ]Б) клин	2)
В) шпилька                                          3)


	                                                                   4)
      Г) гайка
[image: ]	5)
Д) винт

6 Установить соответствие разъемных соединений.
[image: ]

А) шпилечное соединение
[image: ]

Б) соединение шпонкой сегментной

[image: ]В) болтовое соединение

[image: ]
Г) соединение клином



7 Каждому геометрическому телу поставить в соответствие правильное определение. 

А) конус  	многогранник, основаниями которого   
                                               являются многоугольники, а боковые  
                                                грани – четырехугольники

Б) пирамида 			многогранник в которого лежит
    основании                         многоугольник, а боковые грани   
                                               треугольники

В) епризма                            геометрическое тело, ограниченное конической поверхностью и плоскостями

Г) цилиндр                            это геометрическое тело, ограниченное цилиндрической поверхностью 2 мя плоскостям

8 Каждому разрезу и сечению напишите его название.

А) местный разрез
 
Б) фронтальный разрез


В) на продолжении следа 
     секущей  плоскости  

 Г) сечение в разрыве


 Блок 3
По наглядным изображениям и видам детали, найти соответствующие изображения: главный вид, вид сверху, вид слева (3б.).
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Критерии оценки:

ФОС в целом оценивается суммарным баллом, полученным студентом за выполнение всех заданий.
25 заданий: 16 – знать, 8 – уметь, знать, 1 - практическое задание.
16 – оцениваются 1 б.;
8 – оцениваются 2 б.;
1 – оценивается 3 б..
Максимальное количество баллов составляет – 35 баллов

Шкала оценки образовательных достижений
	«5»
	«4»
	«3»
	«2»

	31 - 35
	26 - 30
	21 - 25
	20 и менее



Таблица правильных ответов
Вариант 1
      Блок 1	                                              	   
	Задание
	Ответы

	1
	б

	2
	а

	3
	г

	4
	г

	5
	б

	6
	д

	7
	г

	8
	б

	9
	в

	10
	а

	11
	г

	12
	б

	13
	а

	14
	б

	15
	а

	16
	б



               


  


	                


Блок 2
1 Установить соответствие размеров сторон формата в мм. Обозначению 
    формата

А) А 0     1189x841
Б) А 1      594х841
В) А 2      594х420
Г) А 3      297х420
Д) А 4      297х210

2 Установить соответствие между названием линий чертежа  и назначением линий чертежа:

А) основная сплошная толстая линия линия видимого контура
Б) сплошная тонкая линиявыносные и размерные линии, линии 
                                                               штриховки,  линии контура  и 
                                                               наложенного сечения
В) штриховая линия изображение линий невидимого контура
Г) сплошная волнистая лини обрыва и разграничения вида и разреза
Д) штрихпунктирная осевые и центровые линии

3 Установить соответствие между видами сопряжений и их обозначениями.

А) Внутреннее сопряжение  


Б) Внешнее сопряжение 


В) Сопряжение в остром углу      



Г) Смешанное сопряжение       


Д) Сопряжение прямой с окружностью 

4 Установить соответствие между видами масштаба и его обозначением.

А) Масштаб уменьшения   1:2; 1:25; 1:4; 1:5; 1:10
Б) Натуральная величина   1:1
В) Масштаб увеличения     2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1

5 Каждому определению знака на чертеже подберите соответствующие способы обозначения.

А) Знак диаметра            ⌀
Б) Знак радиуса                R

В) Знак квадрата         


Г) Знак конуса               


Д) Знак уклона              

6 Каждому определению подберите необходимую расчетную формулу


А) уклон

Б) конусность

В) деление окружности на равные части

Г) циклоидные кривые

7 Каждому геометрическому телу поставить в соответствие  правильное определение. 

А) конус  геометрическое тело, ограниченное конической 
                                 поверхностью и  плоскостями 

Б) пирамида многогранник в основании которого лежит 
                                      многоугольник, а боковые грани треугольники

В) призма  многогранник, основаниями которого являются 
                                   многоугольники, а боковые грани – четырехугольники

Г) цилиндр  это геометрическое тело, ограниченное 
                                     цилиндрической поверхностью 2 мя плоскостями

8 Как  называются виды, расположенные на данных поверхностях



А) вид спереди В
Б) вид слева     Г
В) вид сверху   Е
Г) вид справа   Б
Д) вид снизу    А

Блок 3

	
	А
	Б
	В
	Г
	Д

	Главный вид
	10
	3
	5
	15
	13

	Вид сверху
	11
	12
	14
	1
	6

	Вид слева
	4
	9
	7
	8
	2


Вариант 2
      Блок 1	                                              	   
	Задание
	Ответы

	1
	г

	2
	г

	3
	д

	4
	а

	5
	б

	6
	б

	7
	г

	8
	б

	9
	б

	10
	г

	11
	г

	12
	б

	13
	г

	14
	а

	15
	в













Блок 2
1 Каждому виду проецирования подберите соответствующие способы 
   проецирования.

А) центральное проецирование  проецирование лучами,    
                                                                          выходящими из  одного центра
Б) аксонометрическое проецирование проецирование лучами, 
                                                                                     перпендикулярными   
                                                                                     плоскости проекции
В) прямоугольное параллельное проецированиепроецирование   
                                                                                                     лучами, параллельными друг          
                                                                                                     другу под углом равным 90° к 
                                                                                                     плоскости проекции
Г) Параллельное косоугольное проецированиепроецирование лучами,    
                                                                                                  параллельными друг 
                                                                                                  другу под углом не  равным 90° к 
                                                                                                  плоскости проекции

2 Каждой плоскости поставить в соответствии правильное обозначение.

А) фронтальная  XOZ
Б)  горизонтальная XOY
В)  профильная YOZ

3 Установить соответствие между названием аксонометрических проекций и градусной мерой OX, OY, OZ 

А) изометрическая проекция  1200, 1200, 1200
Б) диметрическая проекция    970, 1310, 1200
В) фронтальная диметрическая  900, 1350, 1350
Г) горизонтальная изометрическая  1500, 1200, 900

4 Установить соответствие размеров сторон формата в мм. Обозначению 
 формата

А) А 0     1189x841
Б) А 1      594х841
В) А 2      594х420
Г) А 3      297х420
Д) А 4     297х210

5 Каждому разрезу и сечению напишите его название.

А) местный разрез 
 


Б) фронтальный разрез 


В) на продолжении следа секущей  плоскости  



  Г) сечение в разрыве 


6 Напишите номера конструктивных элементов рядом с их наименованиями.


1.фаска
2.отверстие
3.паз
4.проточка
5.шпоночный паз
6.галтель
7.лыска

7 Как  называются виды расположенные на данных поверхностях




А) вид спереди В
Б) вид слева     Г
В) вид сверху   Е
Г) вид справа   Б
Д) вид снизу    А

8 Каждому виду резьбы подобрать соответствующие способы обозначения.


А) метрическая резьба  

Б)  упорная резьба        

В) прямоугольная         

Г) трубная коническая  
Блок 3

	
	А
	Б
	В
	Г
	Д

	Главный вид
	5
	12
	13
	14
	4

	Вид сверху
	1
	3
	7
	2
	11

	Вид слева
	10
	8
	9
	6
	15




Вариант 3
      Блок 1	                                              	   
	Задание
	Ответы

	1
	б

	2
	а

	3
	г

	4
	б

	5
	г

	6
	б

	7
	д

	8
	г

	9
	в

	10
	в

	11
	д

	12
	а

	13
	б

	14
	г

	15
	б

	16
	а




Блок 2
1 Установить соответствие размеров сторон формата в мм. Обозначению 
    формата

А) А 0     1189x841
Б) А 1      594х841
В) А 2      594х420
Г) А 3      297х420
Д) А 4     297х210

2 Установить соответствие между названием линий чертежа  и назначением линий чертежа:

А) основная сплошная толстая линия линия видимого контура
Б) сплошная тонкая линиявыносные и размерные линии, линии штриховки,  
                                                                линии контура  и наложенного сечения
В) штриховая линия изображение линий невидимого контура
Г) сплошная волнистая лини обрыва и разграничения вида и разреза
Д) штрихпунктирная осевые и центровые линии

3 Установить соответствие между видами масштаба и его обозначением.

А) Масштаб уменьшения   1:2; 1:25; 1:4; 1:5; 1:10
Б) Натуральная величина   1:1
В) Масштаб увеличения     2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1

4 Каждому определению знака на чертеже подберите соответствующие способы обозначения.

А) Знак диаметра            ⌀
Б)  Знак радиуса              R

В) Знак квадрата        

Г) Знак конуса               

5 Установить соответствие между названием аксонометрических проекций и градусной мерой OX, OY, OZ 

А) изометрическая проекция             1200, 1200, 1200
Б) диметрическая проекция                970, 1310, 1200
В) фронтальная диметрическая         900, 1350, 1350
Г) горизонтальная изометрическая   1500, 1200, 900

6 Каждому виду резьбы подобрать соответствующие способы обозначения.

А) метрическая резьба  

Б)  упорная резьба        

В) прямоугольная         

Г) трубная коническая  
7 Напишите номера конструктивных элементов рядом с их наименованиями.



1.фаска
2.отверстие
3.паз
4.проточка
5.шпоночный паз
6.галтель
7.лыска

8 Напишите номера позиций конструктивных элементов резьбового 
соединения
[image: ]
Скоба 1
Винт	 2
Шайба 3
Шайба 4




Блок 3

	
	А
	Б
	В
	Г
	Д

	Главный вид
	9
	8
	4
	11
	1

	Вид сверху
	15
	2
	6
	5
	13

	Вид слева
	3
	14
	10
	7
	12







Вариант 4
      Блок 1	                                              	   
	Задание
	Ответы

	1
	б

	2
	г

	3
	а

	4
	г

	5
	б

	6
	в

	7
	б

	8
	г

	9
	г

	10
	б

	11
	д

	12
	б

	13
	б

	14
	а

	15
	в

	16
	в















Блок 2 
1 Установить соответствие между названием линий чертежа  и назначением линий чертежа:

А) основная сплошная толстая линия линия видимого контура
Б) сплошная тонкая линиявыносные и размерные линии, линии штриховки,     
                                                                линии контура  и наложенного сечения
В) штриховая линия изображение линий невидимого контура
Г) сплошная волнистая лини обрыва и разграничения вида и разреза
Д) штрихпунктирная осевые и центровые линии

2 Установить соответствие между видами сопряжений и их обозначениями.

А) Внутреннее сопряжение  


Б) Внешнее сопряжение 

В) Сопряжение в остром углу      


Г) Смешанное сопряжение       

Д) Сопряжение прямой с окружностью 

3 Каждой плоскости поставить в соответствии правильное обозначение.

А) фронтальная  XOZ
Б) горизонтальная XOY
В) профильная YOZ

4 Установить соответствие между названием аксонометрических проекций и градусной мерой OX, OY, OZ 

А) изометрическая проекция                 1200, 1200, 1200
Б) диметрическая проекция                    970, 1310, 1200
В) фронтальная диметрическая              900, 1350, 1350
Г) горизонтальная изометрическая        1500, 1200, 900

5 Напишите номера чертежей деталей рядом с их наименованиями.


А) шайба 
[image: ]
Б) клин  
[image: ]
В) шпилька  
[image: ]
Г) гайка  
[image: ]
Д) винт  

6 Установить соответствие разъемных соединений.
[image: ]

А) шпилечное соединение

[image: ]

Б) соединение шпонкой сегментной

[image: ]
В) болтовое соединение

[image: ]
Г) соединение клином


7 Каждому геометрическому телу поставить в соответствие  правильное определение. 

А) конус  геометрическое тело, ограниченное конической 
                                    поверхностью и  плоскостями 

Б) пирамида многогранник в основании которого лежит 
                                      многоугольник, а боковые грани треугольники

В) призма  многогранник, основаниями которого являются 
                                   многоугольники, а боковые грани – четырехугольники

Г) цилиндр  это геометрическое тело, ограниченное 
                                     цилиндрической поверхностью 2 мя плоскостями

8 Каждому разрезу и сечению напишите его название.

А) местный разрез 
 


Б) фронтальный разрез 



В) на продолжении следа секущей  плоскости  



  Г) сечение в разрыве 



Блок 3

	
	А
	Б
	В
	Г
	Д

	Главный вид
	11
	4
	6
	13
	3

	Вид сверху
	2
	15
	8
	12
	14

	Вид слева
	5
	1
	9
	7
	10



oleObject1.bin

oleObject49.bin

image44.wmf
R

D

°

180

×

=

a


oleObject50.bin

oleObject51.bin
А


В


Е


Б


Г


Д



oleObject52.bin

oleObject53.bin

oleObject54.bin

oleObject55.bin

oleObject56.bin

oleObject57.bin
А


В


Е


Б


Г


Д



image2.wmf

image45.wmf
60

12

x

M


oleObject58.bin

image46.wmf
n

P

,


oleObject59.bin

image47.wmf
9

60

x

S


oleObject60.bin

image48.wmf
2

2

¢

R


oleObject61.bin

oleObject62.bin

oleObject63.bin

oleObject2.bin
�


oleObject64.bin

oleObject65.bin

oleObject66.bin

oleObject67.bin

oleObject68.bin

oleObject69.bin

oleObject70.bin

oleObject71.bin

oleObject72.bin
�


oleObject73.bin

image3.wmf

image49.png




image50.png
SO
Y,





oleObject74.bin

oleObject75.bin

oleObject76.bin

oleObject77.bin

oleObject3.bin

image4.wmf

oleObject4.bin

image5.wmf

oleObject5.bin

image6.wmf

oleObject6.bin

image7.wmf

oleObject7.bin

image8.wmf
DK

l

=


oleObject8.bin

image9.wmf
R

D

°

180

×

=

a


oleObject9.bin

image10.wmf
a

tg

AB

AC

i

=

=


oleObject10.bin

image11.wmf
a

d

D

C

-

=


oleObject11.bin

image12.emf
А

В

Е

Б Г Д


oleObject12.bin
А


В


Е


Б


Г


Д



image13.jpeg
=5
Bapnas 19

‘{

3aanue: 0 HArNAAHLIN U3OGPAXEHIAM U BUAAM ACTANM, HANlANTE COOTBETCTBYIOLME UIOEPKEHUA:
rnaBHbIi B, BUA CBEPXY, BWA Criesa.





image14.wmf

oleObject13.bin

image15.wmf

oleObject14.bin

image16.wmf

oleObject15.bin

image17.wmf

oleObject16.bin

image18.emf
 


oleObject17.bin

oleObject18.bin
А


В


Е


Б


Г


Д



image19.wmf
2

2

¢

R


oleObject19.bin

image20.wmf
9

60

x

S


oleObject20.bin

image21.wmf
60

12

x

M


oleObject21.bin

image22.wmf
n

P

,


oleObject22.bin

image23.jpeg
ED)
O6pasey suinonHenus saanus

a 5 " 7 7

3apanue: o HarNAAHLIM 30GPKEHUAM 1 BUAM AETANN, HAAUTE COOTBETCTBYIOLME M30GPKEHIA:
TNaBHbIii BUA, BIA CBEPXY, BUA CrieBa.





oleObject23.bin

oleObject24.bin

oleObject25.bin

oleObject26.bin

oleObject27.bin

oleObject28.bin

oleObject29.bin

image24.png




image25.jpeg
A .

1o Ha2/sI0HbIM U306paXeHUsIM U BUdOM demarsiu, Halidume
coomsemcmayroujue U306paKeHUs: 2n1asHbIll BUD, BUD cBepXy, BUD
cnesa.





oleObject30.bin

oleObject31.bin
�


oleObject32.bin

oleObject33.bin

oleObject34.bin

image26.png




image27.png




image28.png




image29.wmf

oleObject35.bin

image30.png




image31.png




image32.png
SO
Y,





image33.png




image34.png




oleObject36.bin

oleObject37.bin

oleObject38.bin

oleObject39.bin

image35.png
»A
Bapuant 7

3apanue: 10 HarNAAHLIM 30GPKEHUAM 1 BUAM AETANMN, HAAUTE COOTBETCTBYIOLE M30GPAKEHNA:
TNaBHbIii BUA, BUA CBEPXY, BUA CeBa.





oleObject40.bin

oleObject41.bin

image36.emf

oleObject42.bin

image37.emf

oleObject43.bin

image38.emf

image1.wmf

oleObject44.bin
�


image39.emf

oleObject45.bin

image40.emf

oleObject46.bin

image41.wmf
a

tg

AB

AC

i

=

=


oleObject47.bin

image42.wmf
a

d

D

C

-

=


oleObject48.bin

image43.wmf
DK

l

=


