ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА
[bookmark: _GoBack]23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно- транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)
по МДК.01.02. Организация планово-предупредительных работ по текущему содержанию и ремонту дорог и дорожных сооружений с использованием машинных комплексов.
ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 09., ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3.
формируемые компетенции: ОК, ПК
Вариант 1
Блок 1
Выберите один верный ответ (1 б.)
1. Каков должен быть возраст для работы в качестве машиниста путевых и строительных машин.
А      20 лет
Б      18 лет
В      22 года
Г      24 года
2. Перевод машин на осенне-зимний режим эксплуатации производится при установившейся температуре окружающего воздуха ниже:
А      +5 градусов
Б       +10 градусов
В       + 7 градусов
Г       +15 градусов
3. Какие работы не относятся к подготовительным работам для работы ПСМ
А     проверка состояния пути с необходимыми обмерами и нивелировкой
Б     доставка необходимых материалов к месту работ
В     доставка машин и оборудования к месту работ.
Г     сплошная смена шпал и балласта
4. Какая машина не относится к машинам по очистке щебня.
А   СЧ-600
Б    ЩОМ-6
В   RM-76
Г.  РОМ-4
5. Какая щебнеочистительная машина имеет роторное устройство:
А. СЧ-600
Б. ЩОМ-6Р
В. RM-80 
Г. СЧУ-800 
6. Время зарядки ЩОМ-4 не должно превышать:
А. 30 минут 
Б . 20-25 минут
В. 40 минут 
Г. 1 час 
7. Для зарядки машины ВПО-3000 выбирают прямой участок длиной
А. 50 метров 
Б. 100 метров 
В. 30 метров 
Г. 25 метров 
8. На каком расстоянии останавливают на перегоне роторный снегоочиститель от места начала работ:
А . 25 метров
Б.  30 метров 
В.  20 метров 
Г.  10 метров 
9. Скорость движения электробалластёра при дозировке составляет:
А.  20 километров. 
Б.  30 километров. 
В.  15 километров. 
Г.  25 километров. 
10. С какой скоростью движется хоппер-дозаторная вертушка при выгрузке:
А. 5-10 км в час 
Б. 10-15 км в час 
В. 3-5 км в час 
Г. 20 км в час 
11. На каком расстоянии от крайнего рельса должны находиться работники при дозировке балласта электробалластером:
А.  10 метров.
Б.  3 метра 
В. 7 метров 
Г. 5 метров 
12. Запрещается выполнять работы впереди разборочного поезда и сзади укладочного поезда на расстоянии ближе:
А. 30 метров. 
Б. 25 метров. 
В. 20 метров 
Г. 15 метров. 
13.При расположении звена на высоте более 2 метров от земли нельзя находиться ближе сбоку от звена при подъёме его для переворота:
А. 10 метров. 
Б.  5 метров 
В. 4 метров 
Г. 7 метров. 
14.При работе снегоочистителя работники должны находиться с противоположной стороны выброса снега на расстоянии не менее:
А.  10 метров. 
Б.  20 метров 
В.   5 метров 
Г.  15 метров. 
15. Сколько тормозных башмаков должно быть в вагоне поезда сопровождения персонала 
А.   2 штуки 
Б.   4 штуки 
В.  5 штук 
Г. 3 штуки. 
16. Сколько заряженных огнетушителей должно быть в вагоне поезда сопровождения персонала
А.  4 штуки. 
Б.   3 штуки 
В.  2 штуки 
Г. 1 штука 
Блок 2
Выберите один верный ответ (2 б.)
1. Состояние машин ,находящихся на длительной консервации проверяют через каждые:
А.  6 месяцев. 
Б.   1 месяц 
В.  4 месяца 
Г.  2-3 месяца 
2. Обкатка машин проводится в течении:
А.  20 часов 
Б.  15 часов 
В.  30 часов 
Г.  10-100 часов. 
3. Подъёмку пути машиной ВПО-3000 выполняют за 2 прохода при подъёмке пути более чем на:
А. 10 см 
Б.  20 см 
В.  15 см 
Г.   8 см 
4. Работа укладочным краном ближе чем от опор контактной сети не допускается
А. 2 метра 
Б. 1,5 метра 
В. 1,0 метр 
Г. 2,5 метра 
5. При работе землеуборочных машин не допускается нахождение работников на расстоянии менее чем от раскрытых крыльев и рыхлителей машины.
А.  5 метров 
Б.  10 метров  
В.   2 метра 
Г.   3 метра 
6. При работе моторных гайковёртов запрещается находиться на расстоянии менее от её рабочих органов:
А.  2 метров 
Б.  1 метра 
В.  3 метров 
Г.  4 метров 
7. При работе снегоочистителей не допускается нахождение работающих менее впереди плужного снегоочистителя:
А.  200 метров. 
Б.  300метров 
В.  400метров 
Г.  100 метров 
8.  Грузоподъёмные машины и механизмы при работах в пределах охранной зоны линий электропередачи на расстоянии 50 метров от электрифицированных ж.д.путей должны быть заземлены с помощью переносного заземлителя, заглубленного в грунт на глубину не менее:
А.  2 метров 
Б.  1 метра 
В.  1,5 метра 
Г.  2,5  метров 

Блок 3
Кейс-задача (3 б.)
Опишите проверку готовности машины к транспортированию\
Диагностическая работа оценивается суммарным баллом, полученным студентом за выполнение всех заданий - 25 заданий: 1 блок максимально оценивается 16 б.; 2 блок максимально оценивается 16 б.; 3 блок максимально оценивается 3б. Максимальное количество баллов составляет 35.

Шкала оценки образовательных достижений: 16 – знать; 8 – уметь и знать; 1 – кейс задача.
	«отлично»
	«хорошо»
	«удовлетворительно»
	«неудовлетворительно»

	31-35
	26-30
	21-25
	20 и менее



Таблица правильных ответов

Вариант 1

	Блок 1
	Блок 2
	Блок 3

	Задание
	Ответ
	Задание
	Ответ
	Задание
	Ответ

	1
	         Б
	1
	        Г
	Привести все рабочие органы машины, агрегаты и механизмы в габарит подвижного состава. Закрепить стопорными устройствами все механизмы, узлы и детали.
Слить воду из систем охлаждения двигателей и топливо из топливных баков. Аккумуляторные батареи должны быть заряжены и отключены от цепи. Машины должны быть оборудованы исправной поездной радиостанцией.

	2
	         А
	2
	        Г
	

	3
	         Г
	3
	        Г
	

	4
	         Г
	4
	        Б
	

	5
	         Б
	5
	        В
	

	6
	         Б
	6
	        Б
	

	7
	         В
	7
	        В
	

	8
	         Г
	8
	        Б
	

	9
	         В
	
	
	

	10
	         В
	
	
	

	11
	         Г
	
	
	

	12
	         Б
	
	
	

	13
	         В
	
	
	

	14
	         В
	
	
	

	15
	         А
	
	
	

	16
	         В
	
	
	





МДК.01.02. Организация планово-предупредительных работ по текущему содержанию и ремонту дорог и дорожных сооружений с использованием машинных комплексов ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 09., ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3.
МДК.02.01. Организация технического обслуживания и ремонта подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в различных условиях эксплуатации ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 07., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4. 
МДК.02.02. Диагностическое и технологическое оборудование по  техническому обслуживанию и ремонта подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 07., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4. 

 

