ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА
[bookmark: _GoBack]23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно- транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)
МДК.02.01. Организация технического обслуживания и ремонта подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в различных условиях эксплуатации ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 07., ОК 09., ОК 10., ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4. 
Вариант 1
Блок 1
Выберите один верный ответ (1 б.)
1. Что такое дефектация?
А.  Это процесс оценки технического состояния деталей и разделения их на группы в соответствии с техническими требованиями.
Б .  Это процесс приведения деталей в нормальное состояние, определяемое техническими требованиями.     
В.  Это процесс подбора годных к применению деталей на каждую сборочную единицу.
Г.  Это процесс приведения сборочных единиц машины в состояние, при котором они могут нормально функционировать без разборки.
2. Что такое восстановление деталей?
А.  Это процесс приведения сборочных единиц машины в состояние, при котором они могут нормально функционировать без разборки.
Б.  Это процесс оценки технического состояния деталей и разделения их на группы в соответствии с техническими требованиями.
В.  Это процесс подбора годных к применению деталей на каждую сборочную единицу.
Г.  Это процесс приведения деталей в нормальное состояние, определяемое техническими требованиями.     
3. Что такое комплектация? 
А.  Это процесс приведения деталей в нормальное состояние, определяемое техническими требованиями.     
Б.  Это процесс оценки технического состояния деталей и разделения их на группы в соответствии с техническими требованиями.
В.  Это процесс приведения сборочных единиц машины в состояние, при котором они могут нормально функционировать без разборки.
Г.   Это процесс подбора годных к применению деталей на каждую сборочную единицу.

4.  Что такое регулирование?
А.  Это процесс подбора годных к применению деталей на каждую сборочную единицу.
Б.  Это процесс приведения сборочных единиц машины в состояние, при котором они могут нормально функционировать без разборки.
В.  Это процесс оценки технического состояния деталей и разделения их на группы в соответствии с техническими требованиями.
Г. Это процесс приведения деталей в нормальное состояние, определяемое техническими требованиями.     
5. Что такое смазывание?
А. Процесс нанесения окрасочных материалов на нерабочую поверхность материалов.
Б. Процесс определения технических возможностей сборочных единиц и машин в целом.
В. Процесс приработки трущихся поверхностей деталей нагрузкой на стенде или на действующей машине в соответствии с рекомендациями ремонтно-технологической документации.
Г. Процесс подачи смазочных материалов к поверхностям трения деталей. 
6. Что такое обкатка?
А. Процесс подачи смазочных материалов к поверхностям трения деталей.
Б . Процесс приработки трущихся поверхностей деталей нагрузкой на стенде или на действующей машине в соответствии с рекомендациями ремонтно-технологической документации.
В. Процесс определения технических возможностей сборочных единиц и машин в целом.
Г. Процесс нанесения окрасочных материалов на нерабочую поверхность материалов.
7. Что такое испытание:
А.  Процесс определения технических возможностей сборочных единиц и машин в целом.
Б. Процесс подачи смазочных материалов к поверхностям трения деталей.
В.  Процесс приработки трущихся поверхностей деталей нагрузкой на стенде или на действующей машине в соответствии с рекомендациями ремонтно-технологической документации.
Г. Процесс нанесения окрасочных материалов на нерабочую поверхность материалов.
8. Что такое окраска:
А . Процесс определения технических возможностей сборочных единиц и машин в целом.
Б.  Процесс подачи смазочных материалов к поверхностям трения деталей.
В.  Процесс нанесения окрасочных материалов на нерабочую поверхность материалов.
Г.  Процесс приработки трущихся поверхностей деталей нагрузкой на стенде или на действующей машине в соответствии с рекомендациями ремонтно-технологической документации.
9. Текущий ремонт машин это:
А.  Восстановление исправности и частичного ресурса машин с заменой или восстановлением составных частей.
Б.  Ремонт ,выполняемый в середине срока службы для восстановления исправности и полного восстановления ресурса машины.
В.  Ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности машины.
Г.  Комплекс операций по поддержанию работоспособности машины.
10. Техническое обслуживание машины это:
А. Ремонт, выполняемый в середине срока службы для восстановления исправности и полного восстановления ресурса машины.
Б.  Комплекс операций по поддержанию работоспособности машины.
В. Восстановление исправности и частичного ресурса машин с заменой или восстановлением составных частей.
Г. Ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности машины.
11. Средний ремонт машин это:
А.  Ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности машины.
Б.  Ремонт, выполняемый в середине срока службы для восстановления исправности и полного восстановления ресурса машины.
В.   Комплекс операций по поддержанию работоспособности машины.
Г. Восстановление исправности и частичного ресурса машин с заменой или восстановлением составных частей
12. Капитальный ремонт машин это:
А. Комплекс операций по поддержанию работоспособности машины.
Б. Ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности машины.
В. Ремонт, выполняемый в середине срока службы для восстановления исправности и полного восстановления ресурса машины.
Г. Восстановление исправности и частичного ресурса машин с заменой или восстановлением составных частей
13.Через сколько часов работы стрелового крана на железнодорожном ходу проводится ТО-1:
А. 10 часов
Б.  50 часов
В. 70 часов 
Г. 100 часов. 
14. Через сколько часов работы стрелового крана на железнодорожном ходу проводится ТО-2:
А.  100 часов. 
Б.  200 часов 
В.  300 часов 
Г.  600 часов. 
15. Статические испытания крана проводят нагрузкой, превышающей его паспортную грузоподъёмность:
А.   На 10%
Б.   На 15 % 
В.  На 20%
Г. На 25% 
16. При статическом испытании крана стрелового типа стрелу крана устанавливают в положение его наименьшей расчётной устойчивости и поднимают груз на высоту:
А.  10-20 мм
Б.   20-40 мм
В.   50-100 мм
Г.  100-200 мм.
Блок 2
Выберите один верный ответ (2 б.)
1. Динамические испытания стрелового крана проводят для проверки действия его механизмов и тормозов с помощью груза, масса которого превышает его паспортную грузоподъёмность на:
А.  5 %
Б.   10 %
В.  15 %
Г.  20 %
2. Скорость транспортировки дизель-электрических кранов в рабочем состоянии должна быть не более:
А.  20 км/час
Б.  15 км/час
В.  30 км/час 
Г.  60 км/час 
3. Скорость транспортировки дизель-электрических кранов в рабочем состоянии должна быть при движении по стрелочным переводам не более:
А. 10 км/час 
Б.  20 км/час 
В.  15 км/час
Г.   25 км/час 
4. Работа укладочным краном ближе чем от опор контактной сети не допускается
А. 2 метра 
Б. 1,5 метра 
В. 1,0 метр 
Г. 2,5 метра 
5. Максимальная производительность укладочного крана УК-25/9-18:
А.  1000 пог.м/час
Б.     750 пог.м/час 
В.   1200 пог. м /час
Г.     500 пог.м /час
6. Количество звеньев в пакете, максимальное:
А.  5 звеньев
Б.  4 звена
В.  6 звеньев 
Г.  7 звеньев
7. Средняя производительность в км/час путевого моторного гайковёрта:
А.  0,5
Б.  0,7
В.  0,8
Г.  0,9
8.  Хоппер-дозатор представляет собой открытый четырёхосный вагон, лобовые части которого наклонены под углом:
А.  90 градусов
Б.  45 градусов
В.  50 градусов
Г.  60 градусов
Блок 3
Кейс-задача (3 б.)
Опишите обязанности обслуживающего персонала и требования к его квалификации.
Диагностическая работа оценивается суммарным баллом, полученным студентом за выполнение всех заданий - 25 заданий: 1 блок максимально оценивается 16 б.; 2 блок максимально оценивается 16 б.; 3 блок максимально оценивается 3б. Максимальное количество баллов составляет 35.
Шкала оценки образовательных достижений: 16 – знать; 8 – уметь и знать; 1 – кейс задача.
	«отлично»
	«хорошо»
	«удовлетворительно»
	«неудовлетворительно»

	31-35
	26-30
	21-25
	20 и менее








Таблица правильных ответов
Вариант 1
	Блок 1
	Блок 2
	Блок 3

	Задание
	Ответ
	Задание
	Ответ
	Задание
	Ответ

	1
	       А
	1
	        Б
	Возраст 18 лет, без медицинских противопоказаний, имеющие группу по электробезопасности не ниже 3-го разряда, имеющие квалификацию слесаря не ниже 3 разряда. Знание ПТЭ железных дорог РФ, инструкции по сигнализации, должностной инструкции.

	2
	       Г
	2
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	5
	       Г
	5
	        Б
	

	6
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	10
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	11
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	12
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	13
	       Г
	
	
	

	14
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	15
	       Г
	
	
	

	16
	       Г
	
	
	




МДК.02.01. Организация технического обслуживания и ремонта подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в различных условиях эксплуатации ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 07., ОК 09., ОК 10., ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4. 
МДК.02.02. Диагностическое и технологическое оборудование по  техническому обслуживанию и ремонта подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 07., ОК 09., ОК 10., ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4. 

